**OPISNI TEKST ZA OLUČNJAK**

**ACO guss** olučnjak iz livenog željeza sa zaštitnim premazom,

sa košarom za talog izrađenom od tvrdog PE,

sifonskim preljevom radi sprječavanja prodora neugodnih mirisa.

Promjer ulaza olučne vertikale 125 mm,

ukupna visina olučnjaka 700 mm.

Sa revizionim otvorom sa poklopcem za klasu nosivosti A15,

Podesiv po visini pomoću nastavnih elemenata (zasebno se naručuju)

Izliv DN100, vertikalni.

Težina: 31,9 kg

Art.br. 5222.00.00