|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  **Opisni tekst** |  |  |
| **Projekt:** |  |  |  |
| **LV:** |  |  |  |
| **OZ** | **Opis Kol JM** | Jed. Cijena  | Ukupno |
|  |  | **u KM** | **u KM** |
|  |  |  |  |
| **1.1.1** | ACO drain PD 150 V Monoblock,za klasu opterećenja do D400 prema BAS EN 1433,monolitnog tijela kanala od polimernog betona P,otpornog na mraz soli i ostale agresivne uticaje,jednodijelni, nelijepljeni, natur boja\*svijetla širina 15,0 cm,građevinska širina 20,0 cml= 100,0 cmgrađevinska visina 27,0 cmulivne povrsine 307 cm2/mbez integrisanog pada u tijelu kanala,Isporuka i postavljanje prema uputama proizvođača.  |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_Kom. | ................... | ................. |
|  |  |  |  |
| **1.1.2** | **ACO drain PD 150 V Monoblock, revizioni element, DN150,**za klasu opterećenja do D400 prema BAS EN 1433monolitnog tijela kanala od polimernog betona P,natur boja\*, otpornog na mraz soli i ostale agresivne uticaje, sa pokrovnom rešetkom od livenog željeza (GGG)sa sistemom zaključavanja.Kao revizioni element, sa integrisanim rubom odlivenog željezasa oslabljenjima za mogućnost ugaonih i T spojevakao i vertikalni priključak DN150.svijetla širina 15,0 cm,građevinska širina 20,0 cml= 50,0 cmgrađevinska visina 28,0 cmulivne površine 578 cm2/mbez integrisanog pada u tijelu kanala,Isporuka i postavljanje prema uputama proizvođača. |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_Kom. | ................... | ................. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.1.3** | **ACO drain PD 150 V Monoblock, revizioni element**za klasu opterećenja do D400 prema BAS EN 1433monolitnog tijela kanala od polimernog betona P, natur boja\*, otpornog na mraz soli i ostale agresivne uticaje,sa pokrovnom rešetkom od livenog željeza (GGG)sa sistemom zaključavanja.Kao revizioni element, sa integrisanim rubom odlivenog željeza sa oslabljenjima za mogućnost ugaonih i T spojeva kao i za vertikalni priključak DN150.svijetla širina 15,0 cm,građevinska širina 20,0 cml= 50,0 cmgrađevinska visina 28,0 cmulivne površine 578 cm2/mbez integrisanog pada u tijelu kanala,Isporuka i postavljanje prema uputama proizvođača. |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_Kom. | ................... | ................. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.1.4** | **ACO drain PD 150 V Monoblock, jednodijelni sabirnik, DN150**za klasu opterećenja D 400 prema BAS EN 1433od polimernog betona P, boja natur, otpornog namraz, soli i ostale agresivne uticaje,sa pokrovnom rešetkom od livenog željeza(GGG) sa sistemom zakljucavanja Drainlock,sa zaštitnim premazom,kao revizioni element,sa integrisanim rubom od livenog željeza,svijetle širine 15,0 cmgrađevinske dužine 50,0 cm,građevinske širine 20,0 cm,težina 50,0 kggrađevinska visina 59,5 cmsa košarom za prihvat krupnog otpadaIsporuka i postavljanje prema uputama proizvođača |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_Kom. | ................... | ................. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.1.5** | **ACO drain PD 150 V Monoblock, čeona stijenka,**iz polimerbetona za početak ili kraj kanala, boja natur\* |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_Kom. | ................... | ................. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.1.6** | **ACO drain PD 150 V Monoblock, čeona stijenka, DN150,**iz polimerbetona, sa izljevom DN150 na kraju kanala, boja natur\* |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_Kom. | ................... | ................. |

\*Element se može naručiti u antracit boji