**ACO Qmax® 700 Q-Guard liveno-željezni rub**

sistem za efikasnu odvodnju srednje velikih slivnih površina, ovalnog poprečnog presjeka,
Proizveden od polietilena srednje gustoće (MDPE), lagani materijal čini ACO Qmax jednostavan za rukovanje i brzu instalaciju. Trajan preko 25 godina sa CE oznakom. Spajanje elemenata je jednostavno i svaki elemenat je opremljen duplom neoprenskom brtvom sto sistemu ACO Qmax® garantuje 100% vodonepropustnost. ACO Qmax® isporučuje se u segmentima dužine od 2 m, i mogu rezati na željenu dužinu svakih 200 mm. Posebni otvori na gornjem dijelu tijela ACO Q-max® elementa dopuštaju kontinuiranu vezu betona i tako stvaraju jedinstvenu cjelinu lijevo i desno od

žlijeba/šlica što doprinosi apsolutnoj statičkoj cjelini plohe.

Ulivno tjelo u formi žlijeba/šlica tip Q-Guard izrađen od livenog-željeza sa otvorima širine 2x8 mm otporno na koroziju kontinuirano ugrađeno duž cijelog tijela kanala omogućava prilagođavanje kanala različitim poljima primjene, kao i primjenu u uslovima agresivne vanjske sredine.

Ulivna površina 109,25 cm2/m'.

Kapacitet retencije: 0,2501 m3/m'

Isporuke u segmentima po 2,0 m, bez integrisanog pada.

Ukupna visina: 1070 mm

Ukupna širina: 730 mm

Svijetli promjer: 465 mm

Težina: 50,70 kg
Certificiran u skladu sa BAS EN 1433:2002 za klase nosivosti do i uključujući F900.
Obračun po m'.
Isporuka i ugradnja prema uputama proizvođača.