**ACO Qmax® revizioni element** za brzo i jednostavno spajanje kanala

veličina 225 i 350iz Qmax porodice. Izrađen od recikliranog MDPE, čvrst, lagan, otporan na koroziju i hemijske uticaje, služi i kao pristup za održavanje i čišćenje sistema. Dozvoljava priključke Qmax sistema 225 i 350 sa sve četiri strane što omogućava jednostavnu promjenu smjera.

Sa ulivnom rešetkom klase opterećenja D400, vanjskih dimenzija 565x565 mm, visine 100 mm, širina uljevnog otvora 10 mm.

Ram dimenzija:440x440 mm

Dimenzije tijela revizionog elementa: 480x480 mm

Visina: 540 mm (sa rešetkom 640 mm)

Težina: 48 kg ( sa rešetkom)