|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  **Opisni tekst** |  |  |
| **Projekt:** |  |  |  |
| **LV:** |  |  |  |
| **OZ** | **Opis Kol JM** | Jed. Cijena  | Ukupno |
|  |  | **u KM** | **u KM** |
|  |  |  |  |
| **1.1.1** | ACO drain RD 150 V Monoblock, za klasu opterecenja F900 prema DIN 19580monolitnog tijela kanala od polimernog betona P,otpornog na mraz soli i ostale agresivne uticaje,jednodijelni, nelijepljeni, natur bojasvijetla širina 15,0 cm,građevinska sirina 21,0 cml= 100,0 cmgrađevinska visina 38,0 cmtežina 74,9 kgbez integrisanog pada u tijelu kanala,Isporuka i postavljanje prema uputama proizvođača. |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_Kom. | ................... | ................. |
|  |  |  |  |
| **1.1.2** | **ACO drain RD 150 V Monoblock, revizioni element, DN100**za klasu opterecenja D 400-F900 prema DIN 19580monolitnog tijela kanala od polimernog betona P,otpornog na mraz soli i ostale agresivne uticaje,sa pokrovnom rešetkom od livenog željeza (GGG)sa sistemom zaključavanja.Kao revizioni element, sa integrisanim rubom odlivenog željeza.Sa TUV certificiranim priključkom sa dihtungom nacijev DN100.svijetla širina 15,0 cm,građevinska širina 21,0 cml= 66,0 cmgrađevinska visina 38,0 cmtežina 51,1 kgbez integrisanog pada u tijelu kanala,Isporuka i postavljanje prema uputama proizvođača. |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_Kom. | ................... | ................. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.1.3** | **ACO drain RD 150 V Monoblock, revizioni element F900**za klasu opterecenja D 400-F900 prema DIN 19580monolitnog tijela kanala od polimernog betona P,otpornog na mraz soli i ostale agresivne uticaje,sa pokrovnom rešetkom od livenog željeza (GGG)sa sistemom zaključavanja.Kao revizioni element, sa integrisanim rubom odlivenog željezasvijetla sirina 15,0 cm,građevinska sirina 21,0 cml= 66,0 cmgrađevinska visina 38,0 cmtežina 51,1 kgbez integrisanog pada u tijelu kanala,Isporuka i postavljanje prema uputama proizvođača. |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_Kom. | ................... | ................. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.1.4** | **ACO RD 150 V Monoblock, 10.0. gornji dio sabirnika, F900.**sa pokrovnom resetkom od livenog zeljeza(GGG) sa sistemom zakljucavanja Powerlock,sa zastitnim premazom.sa integrisanim rubom od livenog zeljezasvijetle sirine 15,0 cm,gradj. duzine 66,0 cm,gradj. sirine 21,0 cm,tezina 40 kg, |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_Kom. | ................... | ................. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.1.5** | **ACO drain RD 150V/200V, Monoblock donji dio sabirnika, DN150**iz ACo polimernog betona otpornog na mraz,soli i ostale agresivne uticaje, građevinskevisine 36,5 cm, sa integrisanim TUV-certifikovanimdihtungom za horizontalni vodonepropusni spojcijevi DN150, za klasu opterećenja do E600 uskladu sa BAS EN 1433.Isporuka i postavljanje prema uputama proizvođača. |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_Kom. | ................... | ................. |
| **1.1.6** | **ACO drain RD 150V/200V,Monoblock donji dio sabirnika, DN200.**iz ACO polimernog betona otpornog na mraz,soli i ostale agresivne uticaje, građevinskevisine 36,5 cm, sa integrisanim TUV-certifikovanimdihtungom za horizontalni vodonepropusni spojcijevi DN200.Težina 26,5 kg.Isporuka i postavljanje prema uputama proizvođača. |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_Kom. | ................... | ................. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.1.7** | **ACO drain RD 150 V Monoblock, univerzalna čeona stjenka 10.0**  |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_Kom. | ................... | ................. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.1.8** | **ACO drain RD 150 V Monoblock, čeonim ispustom DN150**  |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_Kom. | ................... | ................. |