**ACO TopTek®** SOLID GS pocinčani poklopac šahta; klasa B125, 1000x1000 mm,

Ram i poklopac od pocinčanog čelika.

Građevinske dimenzije rama 1096x1096 mm.

Svijetli otvor 1000x1000mm.

Visina rama poklopca: 59,5 mm.

Gornja strana poklopca protuklizna pocinčana ploča.

U potpunosti vodotijesan i plinotijesan.

Sa priborom za podizanje.

Za klasu opterećenja B125.

Težina: 84,60 kg.

Isporuka i montaža prema uputama proizvođača.