**ACO TopTek®** PAVING GS pocinčani poklopac; klasa A15, 300x300 mm,

Poklopac za ispunu i ugradnju odabrane

završne obloge,

izrađen od 3 mm debelog lima pocinčanog

čelika, sa ojačanjima navarenim ispod bazne

ploče koja garantuju klasu opterećenja prema

BAS EN 124 bez bilo kakvog betoniranja.

Visina rama poklopca 104,0 mm.

Ukupna visina poklopca za ispunu je 80 mm.

Vodotjesan, plinotjesan.

Građevinske dimenzije rama/poklopca 436x436 mm.

Ram sa jezičcima za ankerisanje u okolnu oblogu.

Sa priborom za otvaranje.

Svijetli otvor poklopca 300x300mm.

Za klasu opterećenja A15 prema BAS EN 124.

Težina: 16,40 kg.

Isporuka i ugradnja prema uputama proizvođača.