**ACO TopTek®** PAVING GS 120 pocinčani poklopac; klasa C250, 800x800 mm,

Poklopac za ispunu i ugradnju odabrane

završne obloge,

izrađen od 3 mm debelog lima pocinčanog

čelika, sa ojačanjima navarenim ispod bazne

ploče koja garantuju klasu opterećenja prema

BAS EN 124 bez bilo kakvog betoniranja.

Visina rama poklopca 144,0 mm.

Ukupna visina poklopca za ispunu je 120 mm.

Vodotjesan, plinotjesan.

Građevinske dimenzije rama/poklopca 939x939 mm.

Ram sa jezičcima za ankerisanje u okolnu oblogu.

Sa priborom za otvaranje.

Svijetli otvor poklopca 800x800mm.

Za klasu opterećenja C250 prema BAS EN 124.

Težina: 116,30 kg.

Isporuka i ugradnja prema uputama proizvođača.