**ACO TopTek®** pocinčani poklopac; klasa C250, 800x1000 mm,

Poklopac za ispunu i ugradnju odabrane

završne obloge (keramika, vinil,...),

izrađen od Ultrasteel® pocinčanog čelika.

Visina rama poklopca 82,5 mm.

Ukupna visina poklopca za ispunu je 140 mm.

Raspoloživa visina za završnu oblogu je 15 mm.

Isporučuje se sa drškom za lakše manipulisanje

prilikom ugradnje.

Vodotjesan, plinotjesan.

Građevinske dimenzije rama/poklopca 910x1110mm.

Ram sa jezičcima za ankerisanje u okolnu oblogu.

Sa priborom za otvaranje.

Svijetli otvor poklopca 800x1000mm.

Za klasu opterećenja C250 prema BAS EN 124.

Težina: 26,98 kg.

Isporuka i ugradnja prema uputama proizvođača.