**ACO TopTek®** INOX poklopac; klasa C250, 500x500 mm,

Poklopac za ispunu i ugradnju odabrane

završne obloge (keramika, vinil,...),

izrađen od nehrđajućeg čelika (INOX 1.4301).

Visina rama poklopca 82,5 mm.

Ukupna visina poklopca za ispunu je 110 mm.

Raspoloživa visina za završnu oblogu je 15 mm.

Isporučuje se sa drškom za lakše manipulisanje

prilikom ugradnje.

Vodotjesan, plinotjesan.

Građevinske dimenzije rama/poklopca 610x610mm.

Ram sa jezičcima za ankerisanje u okolnu oblogu.

Sa priborom za otvaranje.

Svijetli otvor poklopca 500x500mm.

Za klasu opterećenja C250 prema BAS EN 124.

Težina: 14,96 kg.

Isporuka i ugradnja prema uputama proizvođača.