**ACO TopTek®,** poklopac aluminijum; klasa 100 kN/ L15, 800x1000mm.

poklopac za ispunu i ugradnju odabrane završne

obloge (kamene ploče, betonske ploče, keramika...)

Vodotjesan/plinotjesan.

Građevinske dimenzije rama 898x1098x72,5mm

Svijetli otvor poklopca 800x1000mm.

Raspoloživa visina za završnu oblogu je 15 mm.

Materijal aluminij.

Klasa opterećenja 100 kN/ L15 prema BAS EN 124.

Sa priborom za otvaranje.

Težina: 19,59 kg.

Isporuka i ugradnja prema uputama proizvođača.