|  |  |
| --- | --- |
| **ACO Brickslot** |  |
| **Šlic nastavak od pocinčanog čelika, ekscentrično postavljen na kanalicu tipa ACO MultiDrain ili ACO XtraDrain, nazivne širine 100 mm.** | **Opisni tekst** |
|  csm_a_rendering_49952_509ce50a9f | ACO Brickslot nastavak od pocinčanog čelika sa ekscentrično postavljenim šlicom u odnosu na tijelo kanalice. Certificiran za klasu nosivosti C250/ D400 u skladu sa BAS EN 1433Građevinska dužina 1000 mmGrađevinska širina 130Visina šlica 105 mmOtvor šlica 12,5 mm,Sa cilindričnim distancerima, vodilicama za podužno stabiliziranje i ojačanim rubovima. Ulivna površina 125 cm²/mIsporuka i ugradnja prema uputama proizvođača.Odgovara za ugradnju na ACO MultiDrain i ACO XtraDrain nazivne širine 100 mm sa V poprečnim presjekom. |

|  |  |
| --- | --- |
| **ACO Brickslot** |  |
| **Šlic nastavak od pocinčanog čelika, ekscentrično postavljen na kanalicu tipa ACO MultiDrain ili ACO XtraDrain, nazivne širine 100 mm.** | **Opisni tekst** |
|  csm_a_rendering_49952_509ce50a9f | ACO Brickslot nastavak od pocinčanog čelika sa ekscentrično postavljenim šlicom u odnosu na tijelo kanalice. Certificiran za klasu nosivosti C250/ D400 u skladu sa BAS EN 1433Građevinska dužina 500 mmGrađevinska širina 130Visina šlica 105 mmOtvor šlica 12,5 mm,Sa cilindričnim distancerima, vodilicama za podužno stabiliziranje i ojačanim rubovima. Ulivna površina 125 cm²/mIsporuka i ugradnja prema uputama proizvođača.Odgovara za ugradnju na ACO MultiDrain i ACO XtraDrain nazivne širine 100 mm sa V poprečnim presjekom. |

|  |  |
| --- | --- |
| **ACO Brickslot** |  |
| **Revizioni element od pocinčanog čelika, ekscentrično postavljen na kanalicu tipa ACO MultiDrain ili ACO XtraDrain, nazivne širine 100 mm.** | **Opisni tekst** |
|   | ACO Brickslot revizioni element od pocinčanog čelika sa ekscentrično postavljenim šlicom u odnosu na tijelo kanalice. Certificiran za klasu nosivosti C250/ D400 u skladu sa BAS EN 1433Građevinska dužina 500 mmGrađevinska širina 124Visina šlica 105 mmOtvor šlica 12,5 mm,Sa cilindričnim distancerima, vodilicama za podužno stabiliziranje i ojačanim rubovima. Ulivna površina 125 cm²/mIsporuka i ugradnja prema uputama proizvođača.Odgovara za ugradnju na ACO MultiDrain i ACO XtraDrain nazivne širine 100 mm sa V poprečnim presjekom. |