|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Opisni tekst** |  |  |
| **Projekt:** |  |  |  |
| **LV:** |  |  |  |
| **OZ** | **Opis Kol JM** | Jed. Cijena | Ukupno |
|  |  | **u KM** | **u KM** |
|  |  |  |  |
| **1.1.1** | ACO drain PD 100 V Monoblock, za klasu opterećenja do D400 prema BAS EN 1433,  monolitnog tijela kanala od polimernog betona P,  otpornog na mraz soli i ostale agresivne uticaje,  jednodijelni, nelijepljeni, natur boja\*  svijetla širina 10,0 cm,  građevinska širina 15,0 cm  l= 100,0 cm  građevinska visina 23,0 cm  ulivne povrsine 202 cm2/m  bez integrisanog pada u tijelu kanala,  Isporuka i postavljanje prema uputama proizvođača. |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_Kom. | ................... | ................. |
|  |  |  |  |
| **1.1.2** | **ACO drain PD 100 V Monoblock, revizioni element, DN100**  za klasu opterećenja do D400 prema BAS EN 1433  monolitnog tijela kanala od polimernog betona P,  natur boja\*, otpornog na mraz soli i ostale agresivne  uticaje, sa pokrovnom rešetkom od livenog željeza (GGG)  sa sistemom zaključavanja.  Kao revizioni element, sa integrisanim rubom od  livenog željeza  sa oslabljenjima za mogućnost ugaonih i T spojeva  kao i vertikalni priključak DN100.  svijetla širina 10,0 cm,  građevinska širina 15,0 cm  l= 50,0 cm  građevinska visina 24,0 cm  ulivne površine 371 cm2/m  bez integrisanog pada u tijelu kanala,  Isporuka i postavljanje prema uputama proizvođača. |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_Kom. | ................... | ................. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.1.3** | **ACO drain PD 100 V Monoblock, revizioni element**  za klasu opterećenja do D400 prema BAS EN 1433  monolitnog tijela kanala od polimernog betona P,  natur boja\*, otpornog na mraz soli i ostale agresivne uticaje,  sa pokrovnom rešetkom od livenog željeza (GGG)  sa sistemom zaključavanja.  Kao revizioni element, sa integrisanim rubom od  livenog željeza sa oslabljenjima za mogućnost ugaonih  i T spojeva kao i za vertikalni priključak DN100.  svijetla širina 10,0 cm,  građevinska širina 15,0 cm  l= 50,0 cm  građevinska visina 24,0 cm  ulivne površine 371 cm2/m  bez integrisanog pada u tijelu kanala,  Isporuka i postavljanje prema uputama proizvođača. |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_Kom. | ................... | ................. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.1.4** | **ACO drain PD 100 V Monoblock, jednodijelni sabirnik, DN100**  za klasu opterećenja D 400 prema BAS EN 1433  od polimernog betona P, boja natur, otpornog na  mraz, soli i ostale agresivne uticaje,  sa pokrovnom rešetkom od livenog željeza  (GGG) sa sistemom zakljucavanja Drainlock,  sa zaštitnim premazom,  kao revizioni element,  sa integrisanim rubom od livenog željeza,  svijetle širine 10,0 cm  građevinske dužine 50,0 cm,  građevinske širine 15,0 cm,  težina 31,3 kg  građevinska visina 50,0 cm  sa košarom za prihvat krupnog otpada  Isporuka i postavljanje prema uputama proizvođača |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_Kom. | ................... | ................. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.1.5** | **ACO drain PD 100 V Monoblock, jednodijelni sabirnik, DN150**  za klasu opterećenja D 400 prema BAS EN 1433  od polimernog betona P, boja natur, otpornog na  mraz, soli i ostale agresivne uticaje,  sa pokrovnom rešetkom od livenog željeza  (GGG) sa sistemom zakljucavanja Drainlock,  sa zaštitnim premazom,  kao revizioni element,  sa integrisanim rubom od livenog željeza,  svijetle širine 10,0 cm  građevinske dužine 50,0 cm,  građevinske širine 15,0 cm,  težina 31,3 kg  građevinska visina 50,0 cm  sa košarom za prihvat krupnog otpada  Isporuka i postavljanje prema uputama proizvođača |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_Kom. | ................... | ................. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.1.6** | **ACO drain PD 100 V Monoblock, čeona stijenka,**  iz polimerbetona za početak ili kraj kanala, boja natur\* |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_Kom. | ................... | ................. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.1.7** | **ACO drain PD 100 V Monoblock, čeona stijenka, DN100,**  iz polimerbetona, sa izljevom DN100 na kraju kanala, boja natur\* |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_Kom. | ................... | ................. |

\*Element se može naručiti u antracit boji