|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Opisni tekst** |  |  |
| **Projekt:** |  |  |  |
| **LV:** |  |  |  |
| **OZ** | **Opis Kol JM** | Jed. Cijena | Ukupno |
|  |  | **u KM** | **u KM** |
|  |  |  |  |
| **1.1.1** | ACO drain PD 150 V Monoblock, za klasu opterećenja do D400 prema BAS EN 1433,  monolitnog tijela kanala od polimernog betona P,  otpornog na mraz soli i ostale agresivne uticaje,  jednodijelni, nelijepljeni, natur boja\*  svijetla širina 15,0 cm,  građevinska širina 20,0 cm  l= 100,0 cm  građevinska visina 27,0 cm  ulivne povrsine 307 cm2/m  bez integrisanog pada u tijelu kanala,  Isporuka i postavljanje prema uputama proizvođača. |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_Kom. | ................... | ................. |
|  |  |  |  |
| **1.1.2** | **ACO drain PD 150 V Monoblock, revizioni element, DN150,**  za klasu opterećenja do D400 prema BAS EN 1433  monolitnog tijela kanala od polimernog betona P,  natur boja\*, otpornog na mraz soli i ostale agresivne  uticaje, sa pokrovnom rešetkom od livenog željeza (GGG)  sa sistemom zaključavanja.  Kao revizioni element, sa integrisanim rubom od  livenog željeza  sa oslabljenjima za mogućnost ugaonih i T spojeva  kao i vertikalni priključak DN150.  svijetla širina 15,0 cm,  građevinska širina 20,0 cm  l= 50,0 cm  građevinska visina 28,0 cm  ulivne površine 578 cm2/m  bez integrisanog pada u tijelu kanala,  Isporuka i postavljanje prema uputama proizvođača. |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_Kom. | ................... | ................. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.1.3** | **ACO drain PD 150 V Monoblock, revizioni element**  za klasu opterećenja do D400 prema BAS EN 1433  monolitnog tijela kanala od polimernog betona P,  natur boja\*, otpornog na mraz soli i ostale agresivne uticaje,  sa pokrovnom rešetkom od livenog željeza (GGG)  sa sistemom zaključavanja.  Kao revizioni element, sa integrisanim rubom od  livenog željeza sa oslabljenjima za mogućnost ugaonih  i T spojeva kao i za vertikalni priključak DN150.  svijetla širina 15,0 cm,  građevinska širina 20,0 cm  l= 50,0 cm  građevinska visina 28,0 cm  ulivne površine 578 cm2/m  bez integrisanog pada u tijelu kanala,  Isporuka i postavljanje prema uputama proizvođača. |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_Kom. | ................... | ................. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.1.4** | **ACO drain PD 150 V Monoblock, jednodijelni sabirnik, DN150**  za klasu opterećenja D 400 prema BAS EN 1433  od polimernog betona P, boja natur, otpornog na  mraz, soli i ostale agresivne uticaje,  sa pokrovnom rešetkom od livenog željeza  (GGG) sa sistemom zakljucavanja Drainlock,  sa zaštitnim premazom,  kao revizioni element,  sa integrisanim rubom od livenog željeza,  svijetle širine 15,0 cm  građevinske dužine 50,0 cm,  građevinske širine 20,0 cm,  težina 50,0 kg  građevinska visina 59,5 cm  sa košarom za prihvat krupnog otpada  Isporuka i postavljanje prema uputama proizvođača |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_Kom. | ................... | ................. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.1.5** | **ACO drain PD 150 V Monoblock, čeona stijenka,**  iz polimerbetona za početak ili kraj kanala, boja natur\* |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_Kom. | ................... | ................. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.1.6** | **ACO drain PD 150 V Monoblock, čeona stijenka, DN150,**  iz polimerbetona, sa izljevom DN150 na kraju kanala, boja natur\* |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_Kom. | ................... | ................. |

\*Element se može naručiti u antracit boji