|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  **Opisni tekst** |  |  |
| **Projekt:** |  |  |  |
| **LV:** |  |  |  |
| **OZ** | **Opis Kol JM** | Jed. Cijena  | Ukupno |
|  |  | **u KM** | **u KM** |
|  |  |  |  |
| **1.1.1** | ACO drain PD 200 V Monoblock,za klasu opterećenja do D400 prema BAS EN 1433,monolitnog tijela kanala od polimernog betona P,otpornog na mraz soli i ostale agresivne uticaje,jednodijelni, nelijepljeni, natur boja\*svijetla širina 20,0 cm,građevinska širina 25,0 cml= 100,0 cmgrađevinska visina 32,0 cmulivne povrsine 440 cm2/mbez integrisanog pada u tijelu kanala,Isporuka i postavljanje prema uputama proizvođača.  |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_Kom. | ................... | ................. |
|  |  |  |  |
| **1.1.2** | **ACO drain PD 200 V Monoblock, revizioni element, DN150,**za klasu opterećenja do D400 prema BAS EN 1433monolitnog tijela kanala od polimernog betona P,natur boja\*, otpornog na mraz soli i ostale agresivne uticaje, sa pokrovnom rešetkom od livenog željeza (GGG)sa sistemom zaključavanja.Kao revizioni element, sa integrisanim rubom odlivenog željezasa oslabljenjima za mogućnost ugaonih i T spojevakao i vertikalni priključak DN150.svijetla širina 20,0 cm,građevinska širina 25,0 cml= 50,0 cmgrađevinska visina 33,0 cmulivne površine 371 cm2/mbez integrisanog pada u tijelu kanala,Isporuka i postavljanje prema uputama proizvođača. |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_Kom. | ................... | ................. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.1.3** | **ACO drain PD 200 V Monoblock, jednodijelni sabirnik, DN150**za klasu opterećenja D 400 prema BAS EN 1433od polimernog betona P, boja natur, otpornog namraz, soli i ostale agresivne uticaje,sa pokrovnom rešetkom od livenog željeza(GGG) sa sistemom zakljucavanja Drainlock,sa zaštitnim premazom,kao revizioni element,sa integrisanim rubom od livenog željeza,svijetle širine 20,0 cmgrađevinske dužine 50,0 cm,građevinske širine 25,0 cm,težina 31,3 kggrađevinska visina 64,5 cmsa košarom za prihvat krupnog otpadaIsporuka i postavljanje prema uputama proizvođača |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_Kom. | ................... | ................. |
| **1.1.4** | **ACO drain PD 200 V Monoblock, čeona stijenka,**iz polimerbetona za početak ili kraj kanala, boja natur\* |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_Kom. | ................... | ................. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.1.5** | **ACO drain PD 200 V Monoblock, čeona stijenka, DN150,**iz polimerbetona, sa izljevom DN150 na kraju kanala, boja natur\* |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_Kom. | ................... | ................. |

\*Element se može naručiti u antracit boji