**ACO Qmax® 350 Q-Slot pocinčani rub**

sistem za efikasnu odvodnju srednje velikih slivnih površina, kružnog poprečnog presjeka,  
Proizveden od polietilena srednje gustoće (MDPE), lagani materijal čini ACO Qmax jednostavan za rukovanje i brzu instalaciju. Trajan preko 25 godina sa CE oznakom. Spajanje elemenata je jednostavno i svaki elemenat je opremljen duplom neoprenskom brtvom sto sistemu ACO Qmax® garantuje 100% vodonepropustnost. ACO Qmax® isporučuje se u segmentima dužine od 2 m, i mogu rezati na željenu dužinu svakih 200 mm. Posebni otvori na gornjem dijelu tijela ACO Q-max® elementa dopuštaju kontinuiranu vezu betona i tako stvaraju jedinstvenu cjelinu lijevo i desno od

žlijeba/šlica što doprinosi apsolutnoj statičkoj cjelini plohe.

Ulivno tjelo u formi žlijeba/šlica tip Q-Slot izrađen od vruće cinčanog čelika sa otvorima širine 10 mm otporno na koroziju kontinuirano ugrađeno duž cijelog tijela kanala omogućava prilagođavanje kanala različitim poljima primjene, kao i primjenu u uslovima agresivne vanjske sredine.

Ulivna površina 100,00 cm2/m'.

Kapacitet retencije: 0,0962 m3/m'

Isporuke u segmentima po 2,0 m, bez integrisanog pada.

Ukupna visina: 700 mm

Ukupna širina: 415 mm

Svijetli promjer: 350 mm

Težina: 29,10 kg   
Certificiran u skladu sa BAS EN 1433:2002 za klase nosivosti do i uključujući F900.   
Obračun po m'.  
Isporuka i ugradnja prema uputama proizvođača.