**ACO Qmax® reviziona/slivna kaca** sa mogućnošću priključka na izljev/uljev,

za brzo i jednostavno spajanje kanala veličina 225 i 350 iz Qmax porodice.

Izrađen od recikliranog MDPE, čvrst, lagan, otporan na koroziju i hemijske uticaje, služi i kao pristup za održavanje i čišćenje sistema. Dozvoljava priključke Qmax sistema 225 i 350 sa sve četiri strane što omogućava jednostavnu promjenu smjera.

Sa poklopcem-ulivnim elementom od pocinčanog čelika klase opterećenja D400, vanjskih dimenzija 520x520 mm, visine 200 mm. Moguća je ugradnja opločnika, prirodnog kamena ili betona do visine od 100 mm unutar poklopca radi usklađivanja sa okolnom oblogom. Ulivni šlic širine 10 mm.

Mogući priključak uljeva: DN 110

Mogući priključci izljeva: DN160, 200, 225 i 300

Ram dimenzija:440x440 mm

Dimenzije tijela revizionog elementa: 480x480 mm

Visina: 995 mm (sa poklopcem 1.195 mm)

Težina: 59,5 kg ( sa rešetkom)