**ACO Qmax® revizioni element** za brzo i jednostavno spajanje kanala

veličina 225 i 350iz Qmax porodice. Izrađen od recikliranog MDPE, čvrst, lagan, otporan na koroziju i hemijske uticaje, služi i kao pristup za održavanje i čišćenje sistema. Dozvoljava priključke Qmax sistema 225 i 350 sa sve četiri strane što omogućava jednostavnu promjenu smjera.

Sa poklopcem-ulivnim elementom od pocinčanog čelika klase opterećenja D400, vanjskih dimenzija 520x520 mm, visine 200 mm. Moguća je ugradnja opločnika, prirodnog kamena ili betona do visine od 100 mm unutar poklopca radi usklađivanja sa okolnom oblogom. Ulivni šlic širine 10 mm.

Ram dimenzija:440x440 mm

Dimenzije tijela revizionog elementa: 480x480 mm

Visina: 540 mm (sa poklopcem 740 mm)

Težina: 55,5 kg ( sa rešetkom)