**ACO Qmax® reviziona/slivna kaca** sa mogućnošću priključka na izljev/uljev,

za brzo i jednostavno spajanje kanala veličina 225 i 350 iz Qmax porodice.

Izrađen od recikliranog MDPE, čvrst, lagan, otporan na koroziju i hemijske uticaje, služi i kao pristup za održavanje i čišćenje sistema. Dozvoljava priključke Qmax sistema 225 i 350 sa sve četiri strane što omogućava jednostavnu promjenu smjera.

Sa slivnom rešetkom klase opterećenja D400, vanjskih dimenzija 565x565 mm, visine 100 mm, širina uljevnog otvora 10 mm.

Mogući priključak uljeva: DN 110

Mogući priključci izljeva: DN160, 200, 225 i 300

Dimenzije tijela revizionog elementa: 480x480 mm

Dubina: 995 mm (sa rešetkom 1095 mm)

Težina: 52 kg ( sa rešetkom)