**ACO Qmax® reviziona/slivna kaca** sa taložnicom, sa mogućnošću priključka na izljev/uljev, za brzo i jednostavno spajanje kanala veličina 225 i 350 iz Qmax porodice.

Izrađen od recikliranog MDPE, čvrst, lagan, otporan na koroziju i hemijske uticaje, služi i kao pristup za održavanje i čišćenje sistema, sa minimalnom visinom taložnice za mulj od 575 mm. Dozvoljava priključke Qmax sistema 225 i 350 sa sve četiri strane što omogućava jednostavnu promjenu smjera.

Sa slivnom rešetkom klase opterećenja F900, vanjskih dimenzija 660x660 mm, visine 100 mm, širina uljevnog otvora 19 mm.

Mogući priključak uljeva: DN 110

Mogući priključci izljeva: DN160, 200, 225 i 300

Dimenzije tijela revizionog elementa: 480x480 mm

Dubina: 1.500 mm (sa rešetkom 1.600 mm)

Težina: 89,50 kg ( sa rešetkom)