**ACO Qmax® revizioni element** za brzo i jednostavno spajanje kanala

veličina 550, 700 i 900iz Qmax porodice. Izrađen od recikliranog MDPE, čvrst, lagan, otporan na koroziju i hemijske uticaje, služi i kao pristup za održavanje i čišćenje sistema. Minimalna visina taložnice 350 mm. Dozvoljava priključke Qmax sistema 550, 700 i 900 sa sve četiri strane što omogućava jednostavnu promjenu smjera. Omogućeni su priključci za spajanje Qmax sistema 225 i 350 za slučaj da je potrebna velika taložnica ili kombinacija različitih veličina kanala.

Sa završnim elementom od liveno željezne ploče klase opterećenja D400,

vanjskih dimenzija 870x870 mm, visine 150 mm,

Svijetli otvor: 600x600 mm.

Dimenzije tijela revizionog elementa: 700x700 mm

Visina: 1.350 mm (sa rešetkom 1.500 mm)

Težina: 147 kg ( sa rešetkom)