|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Opisni tekst** |  |  |
| **Projekt:** |  |  |  |
| **LV:** |  |  |  |
| **OZ** | **Opis Kol JM** | Jed. Cijena | Ukupno |
|  |  | **u KM** | **u KM** |
|  |  |  |  |
| **1.1.1** | ACO drain RD 150 V Monoblock, za klasu opterecenja F900 prema DIN 19580  monolitnog tijela kanala od polimernog betona P,  otpornog na mraz soli i ostale agresivne uticaje,  jednodijelni, nelijepljeni, natur boja  svijetla širina 15,0 cm,  građevinska sirina 21,0 cm  l= 100,0 cm  građevinska visina 38,0 cm  težina 74,9 kg  bez integrisanog pada u tijelu kanala,  Isporuka i postavljanje prema uputama proizvođača. |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_Kom. | ................... | ................. |
|  |  |  |  |
| **1.1.2** | **ACO drain RD 150 V Monoblock, revizioni element, DN100**  za klasu opterecenja D 400-F900 prema DIN 19580  monolitnog tijela kanala od polimernog betona P,  otpornog na mraz soli i ostale agresivne uticaje,  sa pokrovnom rešetkom od livenog željeza (GGG)  sa sistemom zaključavanja.  Kao revizioni element, sa integrisanim rubom od  livenog željeza.  Sa TUV certificiranim priključkom sa dihtungom na  cijev DN100.  svijetla širina 15,0 cm,  građevinska širina 21,0 cm  l= 66,0 cm  građevinska visina 38,0 cm  težina 51,1 kg  bez integrisanog pada u tijelu kanala,  Isporuka i postavljanje prema uputama proizvođača. |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_Kom. | ................... | ................. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.1.3** | **ACO drain RD 150 V Monoblock, revizioni element F900**  za klasu opterecenja D 400-F900 prema DIN 19580  monolitnog tijela kanala od polimernog betona P,  otpornog na mraz soli i ostale agresivne uticaje,  sa pokrovnom rešetkom od livenog željeza (GGG)  sa sistemom zaključavanja.  Kao revizioni element, sa integrisanim rubom od  livenog željeza  svijetla sirina 15,0 cm,  građevinska sirina 21,0 cm  l= 66,0 cm  građevinska visina 38,0 cm  težina 51,1 kg  bez integrisanog pada u tijelu kanala,  Isporuka i postavljanje prema uputama proizvođača. |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_Kom. | ................... | ................. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.1.4** | **ACO RD 150 V Monoblock, 10.0. gornji dio sabirnika, F900.**  sa pokrovnom resetkom od livenog zeljeza  (GGG) sa sistemom zakljucavanja Powerlock,  sa zastitnim premazom.  sa integrisanim rubom od livenog zeljeza  svijetle sirine 15,0 cm,  gradj. duzine 66,0 cm,  gradj. sirine 21,0 cm,  tezina 40 kg, |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_Kom. | ................... | ................. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.1.5** | **ACO drain RD 150V/200V, Monoblock donji dio sabirnika, DN150**  iz ACo polimernog betona otpornog na mraz,  soli i ostale agresivne uticaje, građevinske  visine 36,5 cm, sa integrisanim TUV-certifikovanim  dihtungom za horizontalni vodonepropusni spoj  cijevi DN150, za klasu opterećenja do E600 u  skladu sa BAS EN 1433.  Isporuka i postavljanje prema uputama proizvođača. |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_Kom. | ................... | ................. |
| **1.1.6** | **ACO drain RD 150V/200V,Monoblock donji dio sabirnika, DN200.**  iz ACO polimernog betona otpornog na mraz,  soli i ostale agresivne uticaje, građevinske  visine 36,5 cm, sa integrisanim TUV-certifikovanim  dihtungom za horizontalni vodonepropusni spoj  cijevi DN200.  Težina 26,5 kg.  Isporuka i postavljanje prema uputama proizvođača. |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_Kom. | ................... | ................. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.1.7** | **ACO drain RD 150 V Monoblock, univerzalna čeona stjenka 10.0** |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_Kom. | ................... | ................. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.1.8** | **ACO drain RD 150 V Monoblock, čeonim ispustom DN150** |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_Kom. | ................... | ................. |