**ACO TopTek®** SOLID GS pocinčani poklopac šahta; klasa A15, 300x300 mm,

Ram i poklopac od pocinčanog čelika.

Građevinske dimenzije rama 396x396 mm.

Svijetli otvor 300x300mm.

Visina rama poklopca: 59,5 mm.

Gornja strana poklopca protuklizna pocinčana ploča.

U potpunosti vodotijesan i plinotijesan.

Sa priborom za podizanje.

Za klasu opterećenja A15.

Težina: 11,20 kg.

Isporuka i montaža prema uputama proizvođača.