**ACO TopTek®** SOLID SS inox poklopac šahta; klasa B125, 600x600 mm,

Ram i poklopac od inoxa.

Građevinske dimenzije rama 696x696 mm.

Svijetli otvor 600x600mm.

Visina rama poklopca: 59,5 mm.

Gornja strana poklopca protuklizna inox ploča.

U potpunosti vodotijesan i plinotijesan.

Sa priborom za podizanje.

Za klasu opterećenja B125.

Težina: 35,50 kg.

Isporuka i montaža prema uputama proizvođača.