**ACO TopTek®** SOLID GS pocinčani poklopac šahta; klasa B125, 400x600 mm,

Ram i poklopac od pocinčanog čelika.

Građevinske dimenzije rama 496x696 mm.

Svijetli otvor 400x600mm.

Visina rama poklopca: 59,5 mm.

Gornja strana poklopca protuklizna pocinčana ploča.

U potpunosti vodotijesan i plinotijesan.

Sa priborom za podizanje.

Za klasu opterećenja B125.

Težina: 28,20 kg.

Isporuka i montaža prema uputama proizvođača.