**ACO TopTek®** PAVING GS 120 pocinčani poklopac; klasa B125, 300x300 mm,

Poklopac za ispunu i ugradnju odabrane

završne obloge,

izrađen od 3 mm debelog lima pocinčanog

čelika, sa ojačanjima navarenim ispod bazne

ploče koja garantuju klasu opterećenja prema

BAS EN 124 bez bilo kakvog betoniranja.

Visina rama poklopca 144,0 mm.

Ukupna visina poklopca za ispunu je 120 mm.

Vodotjesan, plinotjesan.

Građevinske dimenzije rama/poklopca 439x439 mm.

Ram sa jezičcima za ankerisanje u okolnu oblogu.

Sa priborom za otvaranje.

Svijetli otvor poklopca 300x300mm.

Za klasu opterećenja B125 prema BAS EN 124.

Težina: 26,00 kg.

Isporuka i ugradnja prema uputama proizvođača.