**ACO TopTek®** INOX poklopac; klasa M125, 600x1200mm,

Poklopac za ispunu i ugradnju odabrane

završne obloge (keramika, vinil,...),

izrađen od nehrđajućeg čelika (INOX 1.4301).

Visina rama poklopca 82,5 mm.

Ukupna visina poklopca za ispunu je 70 mm.

Raspoloživa visina za završnu oblogu je 15 mm.

Isporučuje se sa drškom za lakše manipulisanje

prilikom ugradnje.

Vodotjesan, plinotjesan.

Građevinske dimenzije rama/poklopca 710x1310 mm.

Ram sa jezičcima za ankerisanje u okolnu oblogu.

Sa priborom za otvaranje.

Svijetli otvor poklopca 600x1200mm.

Za klasu opterećenja M125 prema BAS EN 124.

Težina: 31,47 kg.

Isporuka i ugradnja prema uputama proizvođača.