**ACO TopTek®,** poklopac aluminijum; klasa M125/100 kN, 400x600mm.

poklopac za ispunu i ugradnju odabrane završne

obloge (kamene ploče, betonske ploče, keramika...)

Vodotjesan/plinotjesan.

Građevinske dimenzije rama 498x698x72,5mm

Svijetli otvor poklopca 400x600mm.

Raspoloživa visina za završnu oblogu je 15 mm.

Materijal aluminij.

Klasa opterećenja M125/100 kN prema BAS EN 124.

Sa priborom za otvaranje.

Težina: 8,73 kg.

Isporuka i ugradnja prema uputama proizvođača.