**ACO TopTek®,** poklopac aluminijum; klasa 50 kN/ L15, 900x900mm.

poklopac za ispunu i ugradnju odabrane završne

obloge (kamene ploče, betonske ploče, keramika...)

Vodotjesan/plinotjesan.

Građevinske dimenzije rama 998x998x72,5mm

Svijetli otvor poklopca 900x900mm.

Raspoloživa visina za završnu oblogu je 15 mm.

Materijal aluminij.

Klasa opterećenja 50 kN/L15 prema BAS EN 124.

Sa priborom za otvaranje.

Težina: 19,87 kg.

Isporuka i ugradnja prema uputama proizvođača.