**OPISNI TEKST ZA OLUČNJAK**

**ACO guss** olučnjak iz livenog željeza sa PE košarom za talog,

promjer ulaza olučne vertikale 122 mm

ukupna visina olučnjaka 380 mm.

Izliv DN100, vertikalni.

Art.br. 5217.10.00