**ACO TopTek®** SOLID AL aluminisjki poklopac šahta; klasa A15, 300x300 mm,

Ram i poklopac od aluminija.

Građevinske dimenzije rama 378x378 mm.

Svijetli otvor 300x300mm.

Visina rama poklopca: 37,5 mm.

Gornja strana poklopca protuklizna aluminijska ploča.

U potpunosti vodotijesan i plinotijesan.

Sa priborom za podizanje.

Za klasu opterećenja A15.

Težina: 4,45 kg.

Isporuka i montaža prema uputama proizvođača.