**ACO TopTek®** SOLID AL aluminisjki poklopac šahta; klasa A15, 800x1000 mm,

Ram i poklopac od aluminija.

Građevinske dimenzije rama 878x1078 mm.

Svijetli otvor 800x1000mm.

Visina rama poklopca: 37,5 mm.

Gornja strana poklopca protuklizna aluminijska ploča.

U potpunosti vodotijesan i plinotijesan.

Sa priborom za podizanje.

Za klasu opterećenja A15.

Težina: 19,75 kg.

Isporuka i montaža prema uputama proizvođača.